ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический Завод «Геомаш»
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                               КАТАЛОГ

конвейеры винтовые

2005
	         Настоящий каталог распространяется на конвейеры винтовые, предназначенные для прямолинейного транспортирования пылевидных, порошкообразных, зернистых и мелкокусковых грузов на расстояние до 30 м.


Конвейер представляет стационарное транспортное устройство, рабочим органом которого является винт, сообщающий материалу поступательное движение. Винт расположен в закрытом кожухе, вследствие чего перемещаемый материал изолирован от окружающей среды, что уменьшает потери и предотвращает распространение пыли и запаха.


Типы винтовых конвейеров указаны в таблице 1.

При заказе винтового конвейера заполняют графическую спецификацию по форме, рекомендуемой в Приложении А.

Таблица 1 – Типы винтовых конвейеров

Тип конвейера

Наименование

Тип винта

Тип желоба

Направление спирали винта
РЗ-БКШ-160

РЗ-БКШ-200

РЗ-БКШ-250

РЗ-БКШ-315

РЗ-БКШ-400

Конвейеры винтовые для мукомольной промышленности с диаметром винта 160, 200, 250, 315 и 400 мм с постоянным шагом винта 

Спиральный или лопаточный
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Однонаправленное левое или правое, двунаправленное

РЗ-ДКВ-200

РЗ-ДКВ-250

РЗ-ДКВ-315

РЗ-ДКВ-400

Конвейеры винтовые для комбикор-мовой промышленности с диаметром винта 200, 250, 315 и 400 мм с переменным шагом винта и огра-ничителем потока, углом наклона конвейера до 200
Спиральный
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Однонаправленное правое или левое

РЗ-ДКВ-Т-160

РЗ-ДКВ-Т-200

РЗ-ДКВ-Т-250

РЗ-ДКВ-Т-315

РЗ-ДКВ-Т-400

Конвейеры винтовые для комбикор-мовой промышленности с диаметром винта 160, 200, 250, 315 и 400 мм с постоянным или переменным шагом винта с углом наклона конвейера до 400

Спиральный
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Однонаправленное правое



	


  Продолжение таблицы 1

	Тип конвейера
	Наименование
	Тип винта
	Тип желоба
	Направление 
спирали винта

	Г1-20-16П (КВ2)

Г1-32-25П (КВ3)

Г1-40-30П (КВ4)

Г1-50-40П (КВ5)


	Конвейеры винтовые стационарные общепромышленного назначения с диаметром винта 200, 315, 400 и 500 мм с углом наклона конвейера до 200
	Спиральный
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	Однонаправленное правое

	КВ1
	Конвейер винтовой для птицеводства с диаметром винта 100 мм


	Спиральный
	[image: image18.wmf]±


	Однонаправленное правое

	КВП
	Конвейер винтовой передвижной длиной 10 м с диаметром винта 250 мм


	Спиральный
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	Однонаправленное правое
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Конвейеры винтовые типа РЗ-БКШ


Таблица 2 – Техническая характеристика

	№ п/п
	Показатели
	Тип конвейера

	
	
	РЗ-БКШ-160
	РЗ-БКШ-200
	РЗ-БКШ-250
	РЗ-БКШ-315
	РЗ-БКШ-400

	1
	Производительность по зерну, т/ч
	3,6 – 7,0
	5,3 – 14,0
	12,0 – 30,0
	22,0 – 45,0
	35,0 – 84,0

	2
	Диаметр винта, мм
	160
	200
	250
	315
	400

	3
	Шаг винта, мм
	160
	200
	250
	315
	400

	4
	Наибольшая длина транспортирования, м
	30

	5
	Частота вращения винта, мин-1
	min
	71
	35,5
	80
	50
	90

	
	
	max
	140
	140
	140
	160
	100

	6
	Мощность привода, кВт
	min
	0,75
	0,75
	1,5
	1,5
	5,5

	
	
	max
	1,5
	4,0
	4,0
	7,5
	11,0



Конвейеры изготовляются в исполнении У категории 3 при работе при температуре от +5 до +400С и 
 для условий эксплуатации по коррозийной активности атмосферы С3 по ГОСТ 15150.
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Таблица 3 – Составные части конвейера

	Наименование
	Длина, мм
	Кол-во

	Привод
	
	1

	Секция приводная
	2000
	

	Секция начальная
	1000; 1500; 2000
	1

	Секция начальная разгрузочная
	1000; 2000
	

	Секция средняя
	1000; 1500; 2000
	*)

	Секция средняя разгрузочная
	2000
	*)

	Секция концевая
	1000; 1500; 2000
	1

	Секция концевая разгрузочная
	1000; 2000
	

	Патрубок загрузочный
	
	*)



*) Количество определяется согласно графической спецификации.
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Таблица 5 – Габаритные размеры приводов

	Марка
	Тип мотор-редуктора
	Мощность, кВт
	Число оборотов, мин-1
	Размеры, мм
	Масса, кг

	
	
	
	
	A
	L
	Е
	Н
	m
	d
	

	П160-1
	4МЦ2С-63-100-0,75
	0,75
	100
	780
	960
	320
	405
	100
	40
	75

	П160-2
	4МЦ2С-63-112-1,5
	1,5
	112
	780
	960
	320
	405
	100
	40
	77

	П200-1
	4МЦ2С-63-80-0,75
	0,75
	80
	737
	957
	320
	379
	130
	40
	81

	П200-2
	4МЦ2С-63-90-1,1
	1,1
	90
	743
	963
	320
	386
	130
	40
	83

	П200-3
	4МЦ2С-63-80-1,5
	1,5
	80
	787
	1007
	320
	386
	130
	40
	87

	П200-4
	4МЦ2С-63-112-1,5
	1,5
	112
	763
	983
	320
	386
	130
	40
	86

	П200-5
	4МЦ2С-80-100-2,2
	2,2
	100
	835
	1055
	320
	400
	130
	40
	108



Продолжение таблицы 5

	Марка
	Тип мотор-редуктора
	Мощность, кВт
	Число оборотов, мин-1
	Размеры, мм
	Масса, кг

	
	
	
	
	A
	L
	Е
	Н
	m
	d
	

	П200-10
	4МЦ2С-80-140-4,0
	4,0
	140
	880
	1100
	320
	410
	130
	40
	123

	П200-11
	4МЦ2С-80-56-2,2
	2,2
	56
	920
	1140
	320
	385
	130
	40
	104

	П200-12
	4МЦ2С-80-35,5-1,5
	1,5
	35,5
	810
	1030
	320
	386
	130
	40
	96

	П200-13
	4МЦ2С-63-140-1,5
	1,5
	140
	739
	959
	320
	375
	130
	40
	85

	П200-14
	4МЦ2С-63-140-2,2
	2,2
	140
	739
	959
	320
	375
	130
	40
	89

	П200-15
	4МЦ2С-80-63-2,2
	2,2
	63
	810
	1030
	320
	386
	130
	40
	95

	П200-16
	4МЦ2С-80-80-3,0
	3,0
	80
	880
	1055
	320
	386
	130
	40
	108

	П200-17
	4МЦ2С-80-71-2,2
	2,2
	71
	810
	1030
	320
	386
	130
	40
	95

	П200-18
	4МЦ2С-80-45-1,1
	1,1
	45
	743
	963
	320
	386
	130
	40
	81

	П250-1
	4МЦ2С-80-140-4,0
	4,0
	140
	880
	1080
	390
	400
	175
	54
	135

	П250-2
	1МЦ2С-80-71-2,2
	2,2
	71
	850
	1050
	390
	390
	175
	54
	115

	П250-3
	4МЦ2С-80-112-3,0
	3,0
	112
	880
	1080
	390
	400
	175
	54
	129

	П250-4
	4МЦ2С-80-100-3,0
	3,0
	100
	850
	1050
	390
	390
	175
	54
	129

	П250-5
	4МЦ2С-80-100-2,2
	2,2
	100
	850
	1050
	390
	390
	175
	54
	129

	П315-9
	4МЦ2С-80-140-5,5
	5,5
	140
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	200

	П315-10
	4МЦ2С-80-140-4,0
	4,0
	140
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	195

	П315-11
	4МЦ2С-80-160-5,5
	5,5
	160
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	200

	П315-12
	4МЦ2С-80-80-3,0
	3,0
	80
	800
	1020
	450
	530
	240
	65
	189

	П315-13
	4МЦ2С-80-56-2,2
	2,2
	56
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	185

	П315-14
	4МЦ2С-80-71-3,0
	3,0
	71
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	189

	П315-15
	4МЦ2С-80-71-2,2
	2,2
	71
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	185

	П315-16
	4МЦ2С-80-63-2,2
	2,2
	63
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	185

	П315-17
	4МЦ2С-80-50-1,5
	1,5
	50
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	176

	П315-18
	4МЦ2С-80-50-2,2
	2,2
	50
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	185



Продолжение таблицы 5

	Марка
	Тип мотор-редуктора
	Мощность, кВт
	Число оборотов, мин-1
	Размеры, мм
	Масса, кг

	
	
	
	
	А
	L
	Е
	Н
	m
	d
	

	П315-19
	4МЦ2С-80-100-3,0
	3,0
	100
	800
	1020
	450
	530
	240
	65
	189

	П315-20
	4МЦ2С-80-100-2,2
	2,2
	100
	832
	1052
	450
	530
	240
	65
	185

	П315-21
	1МЦ2С-100-140-7,5
	7,5
	140
	890
	1110
	450
	530
	240
	65
	250

	П315-22
	1МЦ2С-100-90-4,0
	4,0
	90
	872
	1092
	450
	530
	240
	65
	232

	П315-23
	1МЦ2С-100-56-3,0
	3,0
	56
	842
	1062
	450
	530
	240
	65
	225

	П315-24
	1МЦ2С-100-56-4,0
	4,0
	56
	872
	1092
	450
	530
	240
	65
	225

	П315-25
	1МЦ2С-100-50-3,0
	3,0
	50
	890
	1110
	450
	530
	240
	65
	240

	П315-26
	1МЦ2С-100-100-5,5
	5,5
	100
	890
	1110
	450
	530
	240
	65
	250

	П315-27
	4МЦ2С-100-40-2,2
	2,2
	40
	842
	1062
	450
	530
	240
	65
	225

	П315-28
	4МЦ2С-100-112-5,5
	5,5
	112
	890
	1110
	450
	530
	240
	65
	250

	П400-1
	2МЦ2С-125-100-7,5
	7,5
	100
	1145
	1415
	580
	635
	237
	85
	300

	П400-2
	4МЦ2С-125-90-11
	11,0
	90
	1120
	1390
	580
	635
	237
	85
	312

	П400-3
	4МЦ2С-125-100-11
	11,0
	100
	1120
	1390
	580
	635
	237
	85
	318

	П400-4
	4МЦ2С-100-100-5,5
	5,5
	100
	950
	1220
	580
	635
	237
	85
	250



График для определения мощности привода винтового

конвейера РЗ-БКШ-200



   Производительность дана при транспортировании зерна, с углом наклона конвейера 00 и коэффициенте 
    заполнения желоба, равным 0,4.


График для определения мощности привода винтового

конвейера РЗ-БКШ-250



  Производительность дана при транспортировании зерна, с углом наклона конвейера 00 и коэффициенте 
   заполнения желоба, равным 0,4.


График для определения мощности привода винтового

конвейера РЗ-БКШ-315



  Производительность дана при транспортировании зерна, с углом наклона конвейера 00 и коэффициенте 
  заполнения желоба, равным 0,4.


График для определения мощности привода винтового

конвейера РЗ-БКШ-400


   Производительность дана при транспортировании зерна, с углом наклона конвейера 00 и коэффициенте 
   заполнения желоба, равным 0,4.

	Конвейеры винтовые типа РЗ-ДКВ


Таблица 10 – Техническая характеристика

№ п/п

Показатели

Тип конвейера

РЗ-ДКВ-200

РЗ-ДКВ-250

РЗ-ДКВ-315

РЗ-ДКВ-400

1

Производительность по комбикорму, т/ч

2,4 – 9,4

10,5 – 18,5

13,2 – 42,0

20,0 – 54,0

2

Диаметр винта, мм

200

250

315

400

3

Шаг винта, мм

160, 200

130, 185, 250

250, 315

300, 400

4

Наибольшая длина транспортирования, м

30

5

Частота вращения винта, мин-1

min
35,5

80

50

50

max
140

140

160

100

6

Мощность привода, кВт

min
0,75

1,5

1,5

5,5

max
4,0

4,0

7,5

11,0


Конвейеры изготовляются в исполнении У категории 3, работают при температуре от +50 до +400С и для условий эксплуатации по коррозийной активности атмосферы С3 по ГОСТ 15150.




	





















	Таблица 12 – Составные части конвейера

Наименование

Длина, мм

Кол-во

Привод

1

Секция начальная

1000; 1500; 2000

1

Секция начальная разгрузочная

1000; 2000

Секция средняя

1000; 1500; 2000

*)

Секция средняя разгрузочная

2000

*)

Секция концевая

1000; 1500; 2000

1

Секция концевая разгрузочная

1000; 2000

Ограничитель потока

1

Патрубок загрузочный

*)

*)Количество определяется заказчиком согласно графической спецификации.




	Конвейеры винтовые РЗ-ДКВ-Т

Таблица 13 – Техническая характеристика

№ п/п

Показатели

Тип конвейера

РЗ-ДКВ-Т-160

РЗ-ДКВ-Т-200

РЗ-ДКВ-Т-250

РЗ-ДКВ-Т-315

РЗ-ДКВ-Т-400

1

Производительность по зерну, т/ч  *)

2,0 – 3,0

3,0 – 4,4

5,7 – 7,0

12,0 – 17,0

23,6 – 33,0

2

Диаметр винта, мм

160

200

250

315

400

3

Шаг винта, мм

85; 160

160; 200

130; 185; 250

250; 315

300; 400

4

Длина транспорти-рования макс., м

6,0
5

Частота 

вращения

винта, мин-1
max
100

100

100

100

100

min
140

140

140

160

140

6

Мощность 

привода,

кВт

max
0,75

1,5

2,2

3,0

5,5

min
1,5

4,0

4,0

7,5

11,0

*) Производительность дана при коэффициенте заполнения, равном 0,3 и угле наклона конвейера,

    равном 300.
























Таблица 15 – Составные части конвейера

№ п/п

Наименование

Длина, мм

Кол-во

1

Привод

1

2

Бункер

1

3

Винт

**)

*)

4

Секция разгрузочная

**)

1

5

Желоб

**)

*)

6

Подшипник подвесной

*)

7

Подшипник концевой

*)

8

Опора подшипника

*)

9

Крышка желоба

**)

*)

10

Ограничитель потока

1

11

Желоб разгрузочный

**)

*)


*) Количество определяется согласно чертежа общего вида конвейера.


**) Длины узлов определяются согласно чертежа общего вида конвейера.




	Общепромышленные винтовые конвейеры


Таблица 16 – Технические характеристики

№ п/п

Показатели

Тип конвейера

КВ 2

(Г1-20-16-П)

КВ 3

(Г1-32-25-П)

КВ 4

(Г1-40-30-П)

КВ 5

(Г1-50-40-П)

1

Производительность, м3/ч

1,5 – 6,4

5,8 – 24,8

11,3 – 48,0

44,0 – 88,0

2

Диаметр винта, мм

200

315

400

500

3

Шаг винта, мм

160

250

300

400

4

Длина транспортирова-ния, м (макс.)

30,0

5

Частота вращения винта, мин-1
min

40

75

max

71

6

Мощность привода, кВт

min

1,5

2,2
5,5

4,0

max

5,5

7,5

15,0

45




	Таблица 17 – Составные части конвейера КВ

№ п/п

Наименование

Длина, мм

Кол-во

1

Привод

1

2

Муфта КД

1

3

Стойка головная

1

4

Стойка концевая

1

5

Секция желоба

1000; 1500; 2000

*)

6

Секция винта

**)

*)

7

Опора желоба

*)

8

Патрубок загрузочный

*)

9

Патрубок разгрузочный

*)

10

Крышка желоба

*)

11

Уплотнение

*)

12

Метизы

*)


*) Количество согласно графической спецификации или монтажного чертежа.


**) Длины винтов см. табл. 18. 
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	Таблица 19 - Основные размеры винтовых конвейеров.  

Обозначение

А, мм

Б, мм

В, мм

Г, мм

Д, мм

Е, мм

И, мм

К, мм

Л, мм

М, мм

Н, мм

Н1

П, мм

Р, мм

С, мм

Т

Конвейеры

КВ 2

200

300

250

218

300

260

240

200

30

50

190

18

320

125

230

7

Конвейеры

КВ 3

300

400

360

300

372

340

400

300

40

70

190

22

320

125

340

6

Конвейеры

КВ 4

360

490

450

360

490

450

440

360

30

70

390

22

555

852

460

6

Продолжение таблицы 19

Обозначение

Ф, мм

У,

 мм

Х, 

мм

Ц, 

мм

Ч ,

мм

Ш, мм

Щ, мм

S,  мм

S1,
 мм
S2,
 мм
F,
мм

Конвейеры

КВ 2

885

200

160

250

135

235

200

250

320

41
Конвейеры

КВ 3

980

300

240

250

200

340

300

250

450

36
120
Конвейеры

КВ 4

1400

400

306

315

230

310

400

315

540

80
150




Таблицы для выбора типа приводов
Таблица 20 – Частота вращения винта

	Частота

вращения

винта, мин -1
	Коэфф.

заполне- ния

желоба
	Произво-

дитель-

ность,

м 3/ ч
	Мощность

привода,

кВт
	Длина

транспорти-

рования,

м

	    40
	0,125
	1,5
	1,5
	2 – 30

	
	0,25
	3,0
	2,2
	

	
	0,30
	3,6
	2,2
	

	56
	0,125
	2,1
	1,5
	2 – 30

	
	0,25
	4,2
	3,0
	

	
	0,30
	5,0
	4,0
	

	71
	0,125
	2,6
	2,2
	2 – 30

	
	0,25
	5,3
	4,0
	

	
	0,30
	6,4
	5,5
	


Таблица 21 – тип привода

	Тип привода
	Мощность кВт
	Тип 

мотор-редуктора*
	Масса, кг

	П2-1-345/40
	1,5
	4МЦ2с-80-40-1,5
	61

	П2-2-510/40
	2,2
	4МЦ2с-100-40-2,2
	104

	П2-3-366/56
	2,2
	4МЦ2с-80-56-2,2
	70

	П2-4-505/56
	3,0
	4МЦ2с-100-56-3,0
	97

	П2-5-675/56
	4,0
	4МЦ2с-100-56-4,0
	104

	П2-6-303/71
	2,2
	4МЦ2с-80-71-2,2
	70

	П2-7-538/71
	4,0
	4МЦ2с-100-71-4,0
	104

	П2-8-710/71
	5,5
	4МЦ2с-100-71-5,5
	125




	Таблицы для выбора типа привода
Таблица 22 – Частота вращения винта 
Таблица 23 – Тип привода 

Частота

вращения

винта, мин -1

Коэффи-

циент заполне –

ния желоба

Производи-

тельность,

м 3/ ч
Мощность

привода, кВт

Длина транспорти-

рования.

40

0,125

5,8

2,2

2÷28

0,250

11,7

2,2

2÷14

0,300

14

2,2

2÷12

56

0,125

8,2

2,2

2÷20

0,250

16,3

3,0

2÷14

0,300

19,6

4,0

2÷15

7,5

2÷28

71

0,125

10,3

2,2

2÷16

0,250

20,7

4,0

2÷14

0,300

24,8

5,5

2÷16

7,5

2÷22

Тип

привода

Мощность,

кВт

Тип

мотор-редуктора*
Масса,

кг

П3-2-510/40

2,2

4МЦ2с-100-40-2,2

104

П3-3-366/56
2,2

4МЦ2с-80-56-2,2

70

П3-4-505/56
3,0

4МЦ2с-100-56-3,0
97

П3-5-676/56
4,0

4МЦ2с-100-56-4,0
104

П3-6-303/71
2,2

4МЦ2с-80-71-2,2
70

П3-7-538/71
4,0

4МЦ2с-100-71-4,0
104

П3-8-710/71
5,5

4МЦ2с-100-71-5,5
125

П4-3-1200/56
7,5

4МЦ2с-125-56-7,5
225

П4-4-960/71
7,5

4МЦ2с-125-71-7,5
225

* Возможна комплектация привода редуктором

  1Ц2У и электродвигателем.
Пример условного обозначения привода:

“Привод П3-2-510/40”, где П – привод; 

3 – тип конвейера; 2 – порядковый номер привода;

510 – крутящий момент, Н∙м; 40-число оборотов, мин-1. 





	Таблицы для выбора типа привода
Таблица 24 – Частота вращения винта 
Таблица 25 – Тип привода 

Частота

вращения

винта, мин -1

Коэффи-

циент заполне –

ния желоба

Производи-

тельность,

м 3/ ч
Мощность

привода, кВт

Длина транспорти-

рования.

40

0,125

11,3

5,5

2÷30

0,250

22,6

7,5

2÷24

0,300

27

7,5

2÷20

50

0,125

14,1

5,5

2÷28

0,250

28,2

7,5

2÷18

0,300

33,8

7,5

2÷16

56

0,125

15,8

5,5

2÷25

0,250

31,6

7,5

2÷17

0,300

37,9

11

2÷20

71

0,125

20

7,5

2÷27

0,200

35

15

2÷30

0,250

40

11

2÷20

0,300

48

11

2÷17

Тип

привода

Мощность,

кВт

Тип

мотор-редуктора*
Масса,

кг

П4-1-1250/40

5,5

4МЦ2с-125-40-5.5

210

П4-2-880/56
5,5

4МЦ2с-125-56-5.5

210

П4-3-1200/56
7,5

4МЦ2с-125-56-7.5
225

П4-4-960/71
7,5

4МЦ2с-125-71-7.5
225

П4-5-1790/40

7,5

4МЦ2с-140-40-7.5
275

П4-6-1430/50

7,5

4МЦ2с-140-50-7.5
275

П4-7-1830/56
11

4МЦ2с-140-56-11
275

П4-8-1470/71
11

4МЦ2с-140-71-11
275

П4-9-1690/71
15

4МЦ2с-140-71-15
315

* Возможна комплектация привода редуктором

  1Ц2У и электродвигателем.
Пример условного обозначения привода:

“Привод П4-1-1250/40”, где П – привод; 

4 – тип конвейера; 1 – порядковый номер привода;

1250 – крутящий момент, Н∙м; 40 – число оборотов, мин -1.
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Таблица 26 – Комплектация привода

Комплектация 
привода
N, 

кВт

Длина

транспорт.

L, м

Размеры, мм

Масса, кг

Тип редуктора 

Электро -

двигат.

L2

a
а1

а2
а3
а4 

а5
а6
В1

В1
Н

В1
h
d
n
1Ц2У-160-20-(12; 21)

4А100L2У2

4,0

2 … 3

1420

635

645

350

630

140

260

374

378

200

455

465

290

17

6

185

1Ц2У-160-20-(12; 21)
4А112М4У2

5,5

3 … 4

1420

635

645

350

630

140

260

374

390

200

488

465

290

17

6

200

1Ц2У-160-20-(12; 21)

4А132S4У2

7,5

4 … 6

1420

635

645

350

630

140

260

374

411

200

508

465

290

17

6

220

1Ц2У-200-20-(12; 21)

4А132S4У2
7,5

4 … 6

1490

730

780

330

500

160

325

420

476

243

540

545

332

17

6

300

1Ц2У-200-20-(12; 21)
4А132M4У2

11

5 … 8

1490

730

780

330

500

160

325

420

476

243

540

545

332

17

6

315

1Ц2У-200-20-(12; 21)

4А160S4У2

15

7 … 12

1490

730

780

330

500

160

325

420

530

243

592

545

332

17

6

335

1Ц2У-250-20-(12; 21)

4А160S4У2
15

7 … 12

1610

900

980

390

620

220

410

445

590

290

692

690

425

17

6

560

1Ц2У-250-20-(12; 21)
4А180S4У2

22

13 … 17

1610
900

980

390

620

220

410

445

641

290

715

690

425

17

6

600

1Ц2У-250-20-(12; 21)

4А180М4У2

30

18 … 24

1610

900

980

390

620

220

410

445

641

290

715

690

425

17

6

620

Ц2У-315Н-20-(12;21)

4А180М4У2
30

18 … 24

1675

1130

1150

420

650

260

515

510

746

365

865

925

575

26

9

940

Ц2У-315Н-20-(12;21)
4А200М4У2

37

18 … 29

1675

1130

1150

420

650

260

515

510

766

365

910

925

575

26

9

1120

ЦУ2-315Н-20-(12; 21)

4А200L4У2

45

25 … 32

1675

1130

1150

420

650

260

515

510

766

365

910

925

575

26

9

1160
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	Масса винтовых конвейеров

Тип конвейера

Масса погонного

метра, кг (max).

Р3-БКШ-160

38

Р3-БКШ-200

52

Р3-БКШ-250

62

Р3-БКШ-315

87

Р3-БКШ-400

132

Р3-ДКВ-200

60

Р3-ДКВ-250

70

Р3-ДКВ-315

95

Р3-ДКВ-400

150

Р3-ДКВ-Т-160

40

Р3-ДКВ-Т-200

62

Р3-ДКВ-Т-250

72

Р3-ДКВ-Т-314

110

Р3-ДКВ-Т-400

160

Тип конвейера

Масса

погонного

метра, кг (max)

Г1-20-16П

58

Г1-32-25П

111

Г1-40-30П

145

Г1-50-40П

196

КВ1

27

КВП

77




	





ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

        «Карагандинский Инструментальный Арматурный Механический Завод «Геомаш»

Адрес и реквизиты предприятия:

РНН 302000001062

ИИК КZ46551M127000776KZT
АО «Банк Kassa Nova»

БИК KSNVKZKA
БИН 020540002651
г. Караганда 100004
ул. Молокова 100/ 10
Республика Казахстан

Тел./факс: 44 06 40, 44 07 18
    E-mail: kiamz-geomash@mail.ru
               Генеральный директор                                Джафаров Вадим Джавадович            Тел: 8-701-742-00-22

              Заместитель главного директора              Кульжакаев  Ержан Нурланович          Тел: 8-701-711-05-53

               Главный инженер                                         Машбаев Ирек Бактыбаевич               Тел: 8-777-861-67-10
               Главный бухгалтер                                       Имранова Алла Васильевна                   Тел: 8-777-573-12-00

               Отдел МТС                                                     Хаммасов Ринат Рашидович                 Тел: 8-701-316-36-88    
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Таблица 4





К





Е





Типоразмер�
Размеры, мм�
�
�
D�
G�
В�
X�
Н�
М�
N�
а�
b�
c�
d�
m�
h�
l1�
l2�
l3�
L,max�
�
РЗ-БКШ-200�
200�
200�
200�
224�
378�
300�
160�
220�
290�
200�
130�
130�
200�
1000


2000�
1000





1500





2000�
1000


2000�
30000�
�
РЗ-БКШ-250�
250�
300�
240�
280�
430�
372�
155�
270�
350�
476�
400�
175�
220�
2000�
�
2000�
�
�
РЗ-БКШ-315�
315�
400�
300�
360�
568�
435�
218�
335�
450�
620�
500�
240�
280�
2000�
�
2000�
�
�
РЗ-БКШ-400�
400�
400�
400�
450�
587�
521�
315�
420�
500�
-�
-�
237�
315�
2000�
�
2000�
�
�
РЗ-БКШ-160�
160�
150�
150�
184�
330�
260�
120�
180�
260�
-�
-�
100�
200�
2000�
�
2000�
�
�
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Рис. 2
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Рис. 1





*Размер А – см. таблицу 5.


**n – количество секций 


(определяется при заказе конвейера)
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Таблица 11- Габаритные размеры конвейеров





Типоразмер�
Размеры, мм�
�
�
D�
G�
В�
X�
Н�
М�
N�
а�
b�
c�
d�
m�
h�
l1�
l2�
l3�
L,max�
�
РЗ-ДКВ-200�
200�
200�
200�
224�
378�
300�
160�
220�
290�
200�
130�
130�
200�
1000


2000�
1000





1500





2000�
1000


2000�
30000�
�
РЗ-ДКВ-250�
250�
300�
240�
280�
430�
372�
155�
270�
350�
476�
400�
175�
220�
2000�
�
2000�
�
�
РЗ-ДКВ-315�
315�
400�
300�
360�
568�
435�
218�
335�
450�
620�
500�
240�
280�
2000�
�
2000�
�
�
РЗ-ДКВ-400�
400�
400�
400�
450�
587�
521�
315�
420�
500�
-�
-�
237�
315�
2000�
�
2000�
�
�
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h
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Рис. 2





Рис. 1





Ф12





*Размер А – см. таблицу 5.


**n – количество секций 


(определяется при заказе конвейера)
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2 отв.
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Л





* Размер А – смотри  таблицу 5
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Рис. 2





Рис. 1





�





Таблица 14 – Габаритные размеры конвейеров





Типо-размер�
Размеры, мм�
�
�
D�
G�
В�
X�
Н�
М�
N�
a�
b�
c�
d�
m�
n�
�
РЗ-ДКВ-Т-200�
200�
200�
200�
224�
378�
292�
160�
220�
290�
200�
130�
130�
200�
�
РЗ-ДКВ-Т-250�
250�
300�
240�
280�
430�
345�
155�
270�
350�
476�
400�
175�
220�
�
РЗ-ДКВ-Т-315�
315�
400�
300�
360�
568�
425�
218�
335�
450�
620�
500�
240�
280�
�
РЗ-ДКВ-Т-400�
400�
400�
400�
450�
587�
512�
315�
420�
500�
-�
-�
237�
315�
�
РЗ-ДКВ-Т-160�
160�
150�
150�
184�
360�
254�
120�
180�
260�
-�
-�
100�
200�
�
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Таблица 18 – Габаритные размеры секции винта





Тип конвейера�
Размеры, мм�
Масса


погонного


метра, кг�
�
�
D�
t�
d1�
d2�
d3�
d4�
L�
�
�
Г1 – 20 – 16�
200�
160�
60�
110�
88�
13�
1770, 2770,


1835, 2835.�
16,5�
�
Г1 – 32 – 25�
315�
250�
76�
150�
110�
17�
1715, 1795,


2715, 2795.�
32,5�
�
Г1 – 40 – 30�
400�
300�
102�
180�
140�
17�
1705, 1790,


2705, 2790.�
47�
�
Г1 – 50 – 40�
500�
400�
102�
180�
140�
17�
1695, 1780,


2695, 2780.�
56�
�
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Примечание.


1. Количество средних секций (n) – определяется заказчиком.


2. m = 1000; 2000; 3000; 4000 – определяется заказчиком.


3. Количество и расположение патрубков определяется заказчиком.
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* Возможна комплектация привода редуктором


   1Ц2У и электродвигателем.








Пример условного обозначения привода:     “Привод П2-1-345/40”, где П – привод;


 2 – тип конвейера;


 1- порядковый номер привода; 


 345 – крутящий момент,Н∙м; 


 40 – число оборотов, мин -1.
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n x 2000
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Примечание.


1. Количество средних секций (n) – определяется заказчиком.


2. Количество и расположение патрубков определяется заказчиком.
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Примечание.





1. Размеры А, А1, А2, L – определяется заказчиком.


2. Остальные размеры см. табл.25





В*





Г*





     Б*





А





800





1000





        400





200








L
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L+750





* Виды Б, В, Г – смотри лист 32





Техническая характеристика


1. Производительность      -                       2,4 ÷ 5,2;


2. Длина L, мм                    -               16650; 10650;


3. Диаметр винта, мм         -                         100 ± 4;


4. Шаг винта, мм                -                        125 ± 20;


5. Мощность, кВт                                                2,2;


6. Частота вращения винта, мин -1       -            160;


7. Тип мотор – редуктора           -     4МЦ2с-63-160.
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Положение


рамы�
� EMBED Equation.3  ����
Размеры, мм�
�
�
�
М�
Н�
�
� EMBED Equation.3  ���I�
10�
4300�
1950�
�
II�
15�
4000�
2800�
�
III�
20�
3700�
3630�
�
IV�
25�
3200�
4440�
�
V�
30�
2780�
5200�
�






Техническая характеристика.


1. Производительность, м 3/ч                   -               10 ÷ 27;


2. Диаметр винта, мм                                -                  250;


3. Шаг винта, мм                                       -                   185;


4. Угол наклона конвейера, град.            -  10;15;20;25;30;


5. Мощность привода, кВт                       -                      4;


6. Частота вращения винта, мин -1           -                    140;


7. Тип винта                                               -      спиральный.





Приложение А


Объект�
�
№ конвейера�
Лист�
Листов�
�
�
�
�
�
�






Техническая характеристика





Марка конвейера�
�
Транспортируемый продукт�
�
�
Количество винтовых


конвейеров, шт.�
�
Производительность, т/ч�
�
�
Диаметр винтов, мм�
�
Насыпной вес продукта, т/м3�
�
�
Шаг винта, мм�
�
Привод:�
Мотор-редуктор�
�
�
Исполнение винта�
�
�
Мощность, кВт�
Nтеор.=�
Nмотора.=�
�
Направление движения продукта�
�
Тип привода, прямой,�
�
�
�
�
цепной�
Z1=�
Z2=�
�
Угол наклона конвейера, град�
�
Частота вращения винта, мин -1�
�
�
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